TOP 57-59 - Ausführung WS
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Pumpenausführung
- voll überflutbare Tauchpumpe aus korrosionsbeständigem Kunststoff/rostfreiem Stahl
- Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz
- anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker
- WS = mit Schwimmkippschalter

Motor
- Elektromotor in Schutzart IP 68, ISO-F

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Pumpengehäuse				PP
Laufrad					PA 6
Motorgehäuse					Edelstahl 1.4301
Welle						Edelstahl 1.4301
Kabel						H07RN-F

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					TOP 57-59

Betriebsverhältnisse
Fördermenge					____________________ m³/h
Förderhöhe					____________________ m
Motorleistung					____________________ kW
Drehzahl					2.800 min-1
Spannung/Frequenz				230 V, 50 Hz

Anschlüsse
Druckstutzen					Tülle Ø 32

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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