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Pumpenausführung
- mehrstufige Unterwasserpumpe (Zisternenpumpe) aus korrosionsbeständigem
   Edelstahl/Kunststoff, inklusive Rückschlagventil, Druckschalter und Trockenlaufschutz
- Motor mit eingebautem Thermo-Überlastungsschutz
- anschlussfertig mit 15 m Kabel und Schukostecker
- Pumpe inklusive Membranbehälter mit Nenninhalt 0,1 l

Motor
- Elektromotor in Schutzart IP 68, ISO-F

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Pumpengehäuse				Edelstahl 1.4301
Stufen						Technopolymer
Laufräder					Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle					Edelstahl 1.4057
Wellendichtung				Gleitringdichtung
O-Ringe					NBR
Kabel						H07RN-F

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					ZISMATIC


Betriebsverhältnisse
Fördermenge					____________________ m³/h
Förderhöhe					____________________ m
Motorleistung					____________________ kW
Drehzahl					2.800 min-1
Spannung/Frequenz				230 V, 50 Hz

Anschlüsse
Druckstutzen					DIN 2999 Rp 1 

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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