INOVA NH II
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Ausführung
- Nassläufer-Umwälzpumpe mit blockierstromfestem Synchronmotor und integrierter, 
   elektronischer Regelung zur stufenlosen Leistungsanpassung, wahlweise delta p-c
   (Differenzdruck konstant) oder delta p-v (Differenzdruck variabel) oder Festdrehzahl 
   drei Stufen

- NH:
- Standard-Hocheffizienzpumpe
- Regelmodul mit LED-Anzeige zur einfachen Einstellung des Sollwertes und der
   Regelungsart
- Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme
- ErP-konform, EEI < 0,20
- min. Leistungsaufnahme nur 4 Watt
- Selbstentlüftend
- schneller Elektroanschluss durch Anschlussstecker
- inklusive Wärmedämmschale

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Pumpengehäuse				EN-GJL 200 (Grauguss)
Laufrad					Kunststoff
Pumpenwelle					Edelstahl
Gleitlager					Kohle, metallimprägniert
Runddichtringe				EPDM
Spaltrohr					Edelstahl

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					BN 10 A
Betriebsverhältnisse
Förderstrom der Anlage			0 m³/h
Förderhöhe					0 m
Motorleistung					- kW
Drehzahl					2.850 min-1
Spannung/Frequenz				230 V, 50 Hz
Druckstutzen					DIN ISO 228-1 G 2
Saugstutzen					DIN ISO 228-1 G 2, nicht im Gewinde dichtend

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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