TOP 90-300 Vox
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Pumpenausführung
- die Edelstahl-Tauchpumpen der Baureihen TOP eignen sich zur Förderung von reinem, 
   getrübtem oder leicht verschmutztem Wasser, wie z. B. Grund-, Regen- und geklärtem 
   Schlammwasser
- alle mediumberührten Teile sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt
- Pumpe mit offenem Laufrad

Motor
- Elektromotor, in Schutzart IP 68, ISO-F

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Pumpengehäuse				Edelstahl 1.4301
Laufrad					Edelstahl 1.4301
Ansauggitter					Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle					Edelstahl 1.4305
Motorgehäuse					Edelstahl 1.4301
Welle						Edelstahl
Runddichtringe				NBR
Gleitringdichtung motorseitig		SiC/SiC/NBR
Gleitringdichtung mediumseitig		Kohle/Keramik/NBR

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					TOP 90-300 Vox

Betriebsverhältnisse
Fördermenge					____________________ m³/h
Förderhöhe					____________________ m
Motorleistung					____________________ kW
Drehzahl					2.800 min-1
Spannung/Frequenz				400 V, 50 Hz

Anschlüsse
Druckstutzen					G 2

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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