Messwasserpumpe BADU M3 Eco Soft
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Pumpenausführung
- horizontale, selbstansaugende Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in 
   Berührung  
- integrierte Drehzahlregelung

Motor
- drehzahlgeregelter Wechselstrommotor 230 V
- Schutzart IPX5
- elektrische Trennung

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Gehäuse 					PP
Gehäusedeckel				PP GF 30
Laufrad					PPE GF 30
Saugsieb					PP
Deckel						PC, transparent/PA 66 GF 30
Klebemuffe					PVC	
Gleitringdichtung				Kohle/Keramik/NBR
Schrauben					Edelstahl 1.4571

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					Messwasserpumpe
Pumpenbezeichnung/Typ			BADU M3 Eco Soft

Betriebsverhältnisse
Förderstrom					____________________ m³/h
Förderhöhe					____________________ m

Motor
Drehzahl					1.000 – 2.850 min-1
Leistungsaufnahme P1			0,04 – 0,75 kW
Leistungsabgabe P2				0,02 – 0,50 kW
Spannung					230 V, 50 Hz

Anschlüsse	
Sauganschluss				Ø 32 mm
Druckanschluss				Ø 25 mm

Zubehör 
1 Ansaugschutz

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@badu.de 
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